★ 4월 9일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료 2008. 4. 8(화) 오전	교육과학기술부 Ministry of Education, Science and Technology
	홍보담당관실 ☏ 2100-6580
<자료문의> ☎ 02-2100-6734, 거대과학협력과장 정경택, 사무관 김기석
한국 최초 우주인, 드디어 우주로 ! - 4월 8일 20시 16분, 카자흐스탄 바이코누르에서 발사 예정 - - 서울 시청 앞에서 축하 행사 열려.. -

교육과학기술부(장관 金道然)와 한국항공우주연구원(원장 白鴻悅)은 한국 최초 우주인 이소연씨가 탑승한 소유즈 TMA-12 우주선이 카자흐스탄 바이코누르 발사장에서 4월 8일(화) 오후 20시 16분 (현지시각 오후 5시 16분)에 드디어 우주로 발사된다고 밝혔다.

이로써 한국은 세계 36번째로 우주인을 배출한 국가가 되며, 한국인 최초로 우주실험전문가의 자격으로 소유즈에 탑승한 이소연씨는 세계 49번째 여성 우주인이 된다.

소유즈 우주선은 발사대에서 발사된 후 1단, 2단, 3단 로켓을 차례로 분리하고 태양전지판을 전개하여 약 9분 만에 고도 약 240km의 정상궤도에 진입할 예정으로, 한국 최초 우주인 이소연씨는 러시아 우주인 2명(세르게이 볼코프, 올레그 코노넨코)과 함께 소유즈에서 2일간 머물게 되며, 10일 GMT 오후 1시(한국시각: 저녁 10시)경 국제우주정거장에 도착하게 된다.

이소연씨는 10일 동안 국제우주정거장의 러시아 즈베즈다 모듈에서 거주할 예정이며, ISS에 머무는 동안 하루 3번의 식사와 취침시간을 제외하고는 과학실험, 퍼포먼스, 방송 인터뷰 등 매우 바쁜 일과를 보내게 된다.

우주만찬, 우주강연, 태극기 및 엠블럼 기념식 등의 퍼포먼스와 HAM 통신(2회), TV생방송(4회), 라디오 인터뷰(3회)가 예정되어 있으며, 국제우주정거장 도착 첫날부터 한국 우주인은 우주과학실험을 시작하여 ‘식물발아 생장 및 변이 관찰실험’, ‘초파리를 이용한 중력반응 및 노화유전자의 탐색실험’ 등 10일간 총 18개의 우주과학실험을 실시한다.

이소연씨는 우주에서의 바쁜 일정과 임무를 마치고 4월 19일(토) 16 원정대(Expedition 16) 우주인 2명과 함께 소유즈 우주선 TMA-11을 타고 4월 19일 GMT 새벽 5시 20분경(한국시각 : 오후 2시 20분경) 국제우주정거장을 출발하여 GMT 새벽 8시 38분경(한국시각 : 오후 5시 38분경) 카자흐스탄 초원지대로 귀환할 예정이다.

한편, 8일 대한민국 최초 우주인의 탄생을 앞두고 전국 각지에서 한국우주인 우주비행 응원 행사가 열린다. 서울시청 앞에서는 발사 1시간 전부터 5천여 명의 시민들이 모여서 역사적인 순간을 기념할 예정이며, 이소연씨 모교인 광주과학고에서도 열띤 응원행사가 펼쳐질 계획이다.

[ 첨부 1 ]      소유즈 우주선 및 발사 과정

□ 소유즈 발사체 및 우주선

□ 소유즈 우주선 발사과정

우주인들은 발사 5시간 전에 바이코누르 발사장에 도착하며, 발사체와 발사대가 점검되는 동안 우주복을 착용하여 발사 2시간 30분전 소유즈 우주선에 탑승한다. 발사 5분전에는 비행시스템을 우주선에서 직접 조정이 가능한 시스템으로 전환한 뒤, 예정된 시각에 발사된다. 발사 9분 후에는 소유즈 우주선이 발사체와 완전히 분리되며, 태양 전지판을 전개하고 엔진점화 후 비행궤도를 서서히 높여 ISS와의 랑데뷰를 시도한다. 발사체의 발사궤도경사각은 적도 평면으로부터 약 51.7도 이며, 발사대에서 발사된 후 118초에 1단 분리를 하고 대기권을 벗어난 226초에 페어링을 분리한다. 287초에 2단 로켓을 분리하고 525초에 3단 로켓을 분리하며 이때의 고도는 약 242km이며 오차범위는 [eqn: pile{+#-}]42km이다. 528초에 소유즈 모듈의 메인 엔진을 가동하여 점점 고도를 높여 2일 동안 비행한 후 고도 약 350km에서 지구를 공전하고 있는 국제우주정거장과 도킹을 시도한다. 우주인들은 도킹 후 해치를 열고 ISS로 진입하여 총 10일간의 우주임무를 수행하게 된다.

시 간	내 용
발사 2일전	소유즈 FG 로켓 발사대로 이동
발사 2일전	최종 시험
발사 2시간 56분전	우주인 발사대로 이동
발사 2시간 35분전	우주인 발사대 리프트 탑승
발사 2시간 30분전	우주인 소유즈 우주선 탑승
발사	소유즈 우주선 발사
발사 118초 후	1단 분리
발사 226초 후	페어링 분리
발사 287초 후	2단 분리
발사 528초 후	3단 분리
발사 588초 후	소유즈 우주선 궤도 투입
비행 1일째	소유즈 우주선 엔진점화 후 ISS로 접근
비행 2일째	다음날 ISS 랑데부하기 위한 정확한 위치 이동
비행 3일째	ISS로 최종 접근 및 도킹

그림1. 소유즈 우주선 우주비행 과정

표 1. 소유즈 우주선 발사과정(시간별 구성)

[ 첨부 2 ]           국제우주정거장 소개

1. 개요

○ 우주공간에서 인간 장기체류, 우주과학실험, 우주활용 연구를 위해          세계 16개국이 참여, ‘98년부터 건설 시작하여 2010년 완공예정

○ 참여국가 : 미국, 러시아, 일본, 캐나다, 브라질, ESA(11개국)

○ 건설기간 및 소요비용 : ‘98～’10, 400억불(약 40조원)

○ 국제우주정거장의 뼈대를 이루는 트러스 구조와 ISS의 전력을 생산하는 태양전지판이 거의 완성된 상태

○ 현재, 과학실험을 수행할 수 있는 콜롬버스 모듈(ESA)과 키보 모듈(일본)이 건설 중임

○ 구조

- 기본 기능모듈 : 즈베즈다(러, 거주모듈), 자라야(러, 자세제어, 동력공급, 화물저장), 유니티(미, 도킹 모듈)

- 실험모듈 : 데스티니(미), 키보(일본), 콜럼버스(유럽)

2. 즈베즈다 모듈(Zvezda* Module)

* Zvezda: ‘별(star)‘이라는 뜻

□ 개요

○ 발사 : 2000.7.12, 프로톤 로켓(Proton-K rocket)

○ MIR 우주정거장의 중심모듈과 같은 디자인이며, MIR2 우주정거장 건설을 목     적으로 개발 중이었으나, (구)소련 붕괴로 계획이 변경되어 ISS 모듈로 사용됨

○ 러시아가 자국의 자본만으로 제작한 첫 번째 ISS 모듈로서 의미가 큼

- 개발 : 에네르기아사, 제작 : 흐루니체프사

□ 주요기능 : 생활공간, 작업 공간, ISS 궤도조정 및 자세제어

주요기능	세부사항
① 생활공간	생명지원시스템이 갖춰져 있어 우주인들이 호흡, 수면, 식사, 휴식, 운동, 용변, 세면 등을 할 수 있는 생활공간으로 활용
② 작업 공간	전력분배 기능, 데이터 작업시스템(노트북), 지상과의 통신시스템이 갖추어져 있어 우주인들의 작업 공간으로 활용
③ ISS궤도조정 및 자세제어	비행제어시스템, 추진시스템 등이 갖추어져 있어 ISS의 궤도조정(2개 엔진) 및 자세제어(32개 엔진)도 가능
④ 기타	소유즈와 프로그래스의 도킹을 지원하며, 다양한 과학실험과 우주유영을 지원함

□ 제원

○ 무 게 : 19,051 Kg

○ 태양전지판 길이(Wingspan) : 29.7 m

○ 길 이 : 13.1 m

○ 최대 지름 : 4.15 m.

□ 즈베즈다 구조 설명

① PKhO 이동구역(Perekhodniy Otsek, PKhO transfer compartment)

- 즈베즈다 모듈과 ISS의 다른 모듈을 연결하는 구역이며, 구형으로 3개의 도킹포트가 있음

- 우주유영을 위한 배출구가 있음

- 길이는 2.78m이며, 부피는 6.85 m³임

② 작업구역(Working compartment section)

- 장비구역과 거주구역으로 나누어 짐

- 지름이 다른 2개의 원통형 구역이 원뿔형의 어탭터에 의해 결합됨

- 즈베즈다 모듈 중에서 가장 큰 구역이며, 생명지원시스템, 각종 장비들이 갖춰져 있으며, 최대 6명의 우주인들이 거주하는 공간임

- 길이는 7.7m이며, 총 14개의 창이 있음

구분	설 명
장비구역	∙중앙처리 컴퓨터와 기타 관련된 장비들이 설치되어 있음 ∙길이 : 3.5m, 지름 : 2.9m, 부피 : 75.0m³
거주구역	∙장비구역 뒤쪽에 위치하여 장비구역보다 더 큰 원통형임 ∙설치 장비 - 생명지원시스템(CO2 필터, 산소생성기: 우주인들에게 큰 소음유발) - 2개의 수면구역(0.73m × 0.85m × 1.89 m) - 세면실, 화장실(부피: 1.2 m³), - 식탁용 테이블 - 트레드밀 러닝장비 ∙길이 : 2.9m, 지름 : 4.1m, 부피 : 35.1 m³

표 1. 즈베즈다모듈 작업구역 구분

③ 중간시설(The intermediate chamber)

- 거주구역의 뒤쪽에 위치하며 소유즈/프로그래스와의 도킹부분

- 지름 : 2.0m, 길이 : 2.34m, 부피 : 7.0m³

□ 즈베즈다 모듈 주요장비

구분	설 명
생명지원 시스템	- 공기정화 : 공기정화장치인 Vozdukh를 통해 이산화탄소 및 기타 불순물들을 정화함 - 산소발생 : 산소발생장치인 Elektron generator를 통해 산소를 발생 시키거나 고체산소통을 이용하여 산소를 생성함 - 공기조성유지 : 우주인들이 생활하기에 적당한 공기의 조성 유지 - 물공급 : 물응축 재활용시스템으로부터 물을 얻거나 지구로부터 수송한 후 탱크에 저장하여 사용함 - 청결유지 : 화장실과 세면실을 갖춰 우주인들의 청결유지 - 기 타 : 음식공급, 화재경보시스템, 소화기, 의료장비
열제어 시스템	- 모듈 안의 온도를 적당한 상태로 유지하며 공기를 규칙적으로 순환시키는 역할 담당 - 우주인이 있는 공간은 항상 18~28도를 유지함
엔진시스템	- 궤도조정을 위한 2개의 주요엔진과 자세제어를 위한 32개의 작은엔진으로 구성됨 - 산화제와 추진제는 프로그래스를 통해서 공급됨
전력공급 시스템	- 즈베즈다 모듈에 전력을 공급, 필요시 미국모듈에서 전력을 가져올 수 도 있음 - 2개의 태양전지판을 통해 전력을 생산하며 베터리에 저장됨 - 안정적인 전력생산을 위해 태양전지판을 자동으로 움직이거나 우주인이 수동으로 움직여 태양방향으로 유지할 수 있음
제어시스템	- 중앙컴퓨터 : 전체 모듈 통제, 데이터 처리 - 통신시스템 : 즈베즈다 모듈과 모스크바의 MCC와의 통신 가능 - 원격측정시스템: 즈베즈다 모듈의 상태와 우주인의 건강정보를 지상으로 전송